             TSDMOLD 命令參考

新建全部	                na
新建圖層	                nla
新建文字樣式	                ns
新建標注樣式	                nds
打開TSDMOLD目錄	                tl

關閉選取圖層	                ofs
關閉選取外圖層	                ofso
反向開關圖層	                ofp
打開全部圖層	                allon
鎖定選取圖層	                lks
鎖定選取外圖層	                lkso
反向鎖定圖層	                lkp
解鎖全部圖層	                allun
凍結選取圖層	                fzs
凍結選取外圖層	                fzso
反向凍結圖層	                fzp
解凍全部圖層	                allt
解凍,解鎖,打開全部圖層	        lays
將所有標注改變為dim層	        tod

將對象的圖層置為當前	        ela
設置當前圖層為center層	        lc
設置當前圖層為cool層	        lco
設置當前圖層為core層	        lcr
設置當前圖層為dim層	        ld
設置當前圖層為epin層	        lep
設置當前圖層為fromat層	        lfm
設置當前圖層為hatch層	        lh
設置當前圖層為insert層	        lins
設置當前圖層為life層	        llf
設置當前圖層為moldbase層	lmb
設置當前圖層為part層	        lp
設置當前圖層為runner層	        lr
設置當前圖層為screw層	        lsc
設置當前圖層為slide層	        lsld
設置當前圖層為sp層	        lsp
設置當前圖層為spring層	        lsr
設置當前圖層為std層	        lst
設置當前圖層為temp層	        lte
設置當前圖層為text層	        ltx

定中心畫矩形	                bxc
畫長槽孔	                cx
圖形中心線	                drc
畫圓弧与圓的中心線	        sz
依兩條直線畫中心線	        lce
串接多義線	                jj
刪重复線	                ec
自動調整線型比例	        atb
畫剖面線	                jp
畫截斷線	                sx
畫折斷線	                kl
畫圓柱斷面線	                brk
畫線修剪	                dtr
直線修剪	                xtr
連接線段	                f0
智能連接	                intt
雙邊偏移	                ou
動態拉長	                yl
直線兩端延長	                yt
樣條曲線轉直線	                spx
重复打斷于點	                bx
直線打斷	                lb
水平构造線	                hh
垂直构造線	                vv
直線轉构造線	                lx

編輯塊內圖元	                eb
結束編輯	                eeb
替換塊	                        bg
塊旋轉還原	                bf
統計塊的數量	                bks
塊坐標值零數轉整數	        zs
修改圖塊內圖元的顏色            bkc
分解含屬性的塊保持屬性值	qx
修改圖塊名	                rn
圓弧變圓	                atc
更改圓直徑	                gd
圓直徑复制	                cpc
圓孔數量統計	                coc

標記選取記號                    flg
選取標記后的圖元                sef
清理全部垃圾	                pug
全屏->清理->保存	        k1
全屏->清理->保存->退出	        k2
以直線鏡像	                lm
旋轉复制	                cr
4分之1鏡像	                mii
4分之1旋轉复制	                4cr
Z軸歸零	                        zc
圖形擺正	                zz
相同比例重复縮放                ss
相同角度重复旋轉	        rr
相同距离重复移動	        mm
相同距离重复复制	        cc

快速寫文字	                wd
詞庫	                        ck
連續命名	                nn
修改文字高度	                eth
替換文字	                ret
复制文字內容	                cpt
炸字<變成線>	                txp

球標                            qb
BOM表	                        bom
定料尺寸	                siz
零件小標題	                mlt
設變符號	                ecn
局部放大	                jf
頂針數量統計	                epq
模仁角避空	                inr
入子側視圖繪制                	cz

零件庫                          lib
模胚	                        mold
內六角螺絲	                sww
平頭螺絲	                swf
無頭螺絲	                sws
定位環	                        lor
唧咀	                        sbs
支撐柱	                        sup
限位塊	                        xw
垃圾釘	                        lpi
斜導柱	                        cap
彈簧	                        spr
頂出孔	                        ko
水路	                        cool
水路接頭沉孔                    jth
水路接頭                        jto
頂針	                        epi
回位銷	                        rpi
入銷	                        cpi
固定銷	                        dpi
導銷/導套/中托司	        gpi
流道	                        rnr
鑽孔	                        drl

線性標注(1)<加強>	        d1
線性標注(2)<加強>	        d2
線性直徑標注	                fa1
對齊標注(1)<加強>	        q1
對齊標注(2)<加強>	        q2
對齊直徑標注	                fa2
坐標標注<加強>	                ddf
半徑標注<加強>	                ddr
直徑標注<加強>	                ddd
角度標注<加強>	                dda
連續標注<加強>	                dcn
快速引線標注<加強>	        qql

設置當前標注文字高度	        sth
計算打印區域標注文字高度	aq
設置當前坐標原點	        bsp
設置放大圖原點	                fb
智能標注	                uti
表面粗糙度標注	                dcd
批量標注坐標                    qcd
自動標注尺寸                    ada

標注格式刷	                mad
標注刪除	                eed
修改標注文字高度	        dth
修改坐標標注原點	        cho
修改標注精度	                ws
修改角度標注精度	        aw
修改標注是否消零	        dz
修改標注比例因子	        dsc
修改標注文字顏色	        txc
修改尺寸線顏色	                dcc
修改尺寸界線顏色	        dec
添加公差	                ato
添加標注文字邊框	        dtk
翻轉標注文字方向	        fz
坐標標注翻轉                    dmi
坐標標注尺寸界線變直	        daf
坐標標注對齊	                edr
坐標標注文字重疊整理	        daz

選取文字	                fst
選取尺寸	                fsd
選取相同內容的文字	        sst
選取相同直徑的圓	        ssc
按類型選取物体	                fs
按顏色選取物体	                fs1
按線型選取物体	                fs2
按顏色及線型選取物体	        fs3

檢查坐標標注原點個數	        cuy
檢查標注測量值是否被修改	cde
檢查全部標注的比例因子	        cds