用中括號[]括起來的是類別,其它的為詞語.前面兩行請勿刪除!
-------------------------------------------------------
[詞庫一]

基
點
線
弧
圓
面
孔
板
塊
球
分
角
上
下
左
右
側
邊
凹
凸
出
入
公
母
大
小
口
部
各
處
個
深
支
圖
鉆
切
押

[詞庫二]

材料
精料
粗料
------------
STD
P20
738
GS738
1.2311
718
718H
NAK55
NAK80
S136
1.2083
GS083
GS083ESR
S136H
1.2316
GS316
GS316ESR
SKD11
SKD61
TDAC
8407
45#
S45C
王牌
油鋼
紅銅
黃銅
鈹銅
電木
鋁
------------
塑膠
ABS
PC
PS
PP
PVC
POM
PMMA
PA6
PA66
PBT
PET
------------
車
銑
磨
鑽
鑽孔
鉸孔
攻牙
電腦鑼
NC加工
線割
線切割
慢走絲
放電
細孔放電
鏡面放電
電焊
氬焊
冷焊
省模
研磨
咬花
雕刻
淬火
回火
調質
氮化
熱處理
預硬處理
表面淡化
氮化處理


[詞庫三]

A板
母模
母模仁
母模板
B板
公模
公模仁
公模板
--------------
銅公
--------------
滑塊
斜彈
斜頂
入子
鑲件
鑲針
鑲塊
--------------
鏟雞
壓條
壓塊
拉件
斜導柱
擠壓塊
耐磨塊
--------------
頂針
扁頂針
方頂針
雙節頂針
有托頂針
兩托頂針
司筒
司筒針
--------------
唧咀
熱唧咀
定位環
--------------
拉杆
拉料杆
開閉器
尼龍開閉器
--------------
回位杆
复位杆
--------------
撐頭
支撐柱
垃圾釘
強制回位
--------------
定位梢
定位波子
定位鋼珠
--------------
止轉銷
限位塊
限位柱
頂出限位塊
束仔
0度束仔
--------------
擋塊
T形塊
上墊塊
下墊塊
間隔塊
--------------
彈簧
彈弓
螺絲
螺母
定位螺絲
杯頭螺絲
有托螺絲
內六角螺絲
無頭內六角螺絲
--------------
水嘴
運水
隔片
O形環
冷卻管
冷卻棒
防水圈
隔片運水
快速接頭
--------------
導柱
導套
有托導套
直身導套
--------------
齒輪
齒條
軸承
吊環
插座
開關盒
感溫線
加熱線圈
微動開關
油壓缸
油壓馬達


[詞庫四]

模具
模胚
塑膠模
五金模
合金模
兩板模
三板模
工字模胚
直身模胚
大水口模胚
細水口模胚
簡化型細水口模胚
-----------------
頂板
底板
推板
托板
方鐵
脫料板
熱流板
上頂針板
下頂針板
上固定板
下固定板
-----------------
冷流道
熱流道
進膠點
潛進膠
扇形進膠
牛角進膠
-----------------
排气
排气槽
開模坑
碼模坑
-----------------
穿絲孔
螺絲孔
沉頭孔
頂棍孔
吊模孔
定位梢孔
-----------------
精公
粗公
-----------------
先复位
二次頂出
二次抽芯
前模斜頂
前模斜彈
前模行位
油壓抽型
圓弧抽芯
空气頂出
-----------------
長度
寬度
距离
直徑
半徑
圓心
-----------------
天側
地側
小端
大端
最高點
最低點
上面
中間
底面
平面
斜面
球面
3D曲面
變化R面
變化斜面
PL上
PL下
PL面
分模面
分模線
斜度起點
成品基准線
成品中心線
模具中心線
注口中心線


[詞庫五]

圖
組立圖
零件圖
鑲件圖
頂針圖
線割圖
加工圖
螺絲運水圖
--------------------
注意
未注
作廢
--------------------
縮水
縮水率
間隙
單邊間隙
斜度
拔模斜度
行程
火花位
--------------------
(RIB)
(BOSS)
靠破
插破
加膠
減膠
倒勾
直身位
网部
肉厚
板厚
貫穿
互換
預留
須預留
避空位
--------------------
全周
單邊
平行
水平
垂直
同面
左右兩處
左右對稱
上下對稱
--------------------
視圖
設計
審核
日期
比例
尺寸
公差
材質
結构
位置
模號
--------------------
技術要求
--------------------
已鏡像
已加縮水
已鏡像加縮水
不可倒角
保持銳角
未放火花位
未注倒角為C1
未注圓角為R0.5
未注公差為IT12
未注脫模斜度為1%%D/S
未注之成品肉厚為2.0
未注骨位為小端1.0大端1.5
未注尺寸為對稱尺寸
成型部份以3D加工
其它尺寸請參照3D圖
所有未拔模骨位均以1度減膠拔模
先飛模后放電
先放電后飛模
鑲件裝配后同時放電
不能分中取數
不能基准角取數
以分中取數
以基准角取數
注意頂針孔与運水的距离
注意螺絲孔与運水的距离
