
**ZWCAD網路授權設定 TIMEOUT**

設定：

在 ZWFLEX.OPT 裡要設定timeout ，後面要接的功能名稱是zwcad版本代碼，如下圖在lmtools裡找到代碼應該為 zw2d\_std ，所以opt裡應輸入  timeout zw2d\_std 900  
設定取回授權時間，最少 900秒=15分



TIMEOUT

TIMEOUT feature **:keyword=value** seconds

設置一個時間值，超過該時間時中望CAD守護程序將收回不活動的許可證。

|  |  |
| --- | --- |
| feature | 功能名。 |
| keyword=value | 用于表示一組許可證的功能名修飾符。 |
| seconds | 超過該秒數將收回不活動的許可證。由供應商設置最小值。如果為 seconds 指定的值小于默認的最小值（900秒），則使用最小值。 |

要將功能“f1”的超時值設置為一小時（3600 秒）：

TIMEOUT f1 3600


如果中望CAD應用程序不活動的時間超過指定的時間，則檢查許可證的TIMEOUT。如果守護程序沒有收到進程的“心跳”，就將該進程聲明為不活動，即活動的中望CAD應用程序會發送“心跳”。

選項文件中必須存在 TIMEOUT 行，以便利用供應商啟用的超時功能。

另有TIMEOUTALL  
全部server內的功能都停用的設定方式  
EX： TIMEOUTALL 900

設定後的結果：

可從 LMTOOLS 網路配置服務程式—CONFIG SERVICE ---VIEW LOGS，看到以下畫面



13:52:05 (zwflex) ALL FEATURES: INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds

設定 900秒 TIMEOUTALL 成功

14:10:27 (zwflex) IN: "ZWCAD" Administrator@jekyll (INACTIVE)

用戶 JEKYLL 電腦被取回授權

14:14:31 (zwflex) IN: "ZWCAD" user@amd3600 (INACTIVE)

用戶 AMD3600 電腦被取回授權

若用戶繼續使用，授權足夠者，就會繼續獲得授權

沒有授權，則出現下列畫面，還有10次操作存檔或列印機會 (次數在往後的版本，應該會越來越少)

